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           AMIGO LEASING/2019/00003
	Обща информация за автомобила



	Регистрационен номер
	007 B 701
	
	Марка
	MERCEDES BENZ
	
	Модел
	B 200 CDI

	Шаси
	WDD2462011N066141
	
	Пробег (км)
	158 440
	
	Дата на регистрация
	2013 Г.


 ща ин
	


Обил
	ПРОТОКОЛ ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧЕСКА ИЗПРАВНОСТ НА ППС

	1. Диагностика 
	4.6. Кормилна кутия и предавател на кормилната уредба - изправни

	1.1. Наличие на текущи и записани грешки на ЕКУ-то
	НЕ
	4.7. Няма течове на масло от корм. Кутия кормилната уредба - изправни
	ДА

	1.2. Изправност на електрическите вериги и системи
	ДА
	5. Оси, колела, гуми, окачване

	1.3. Правилна работа на отделните електрически възли и агрегати
	ДА
	5.1. Изправни носачи и реакт. щанги
	ДА

	2. Осветителна уредба
	5.2. Изправни джанти и закр. на колелата
	ДА

	2.1. Фарове - къси и дълги светлини -регул. цвят и интензив. на светлината 
	ДА
	5.3. Изправни амортисьори, ресори, пруж.
	ДА

	2.2.Фарове за мъгла - правилномонтирани и регулирани, светлини изправни
	ДА
	5.4. Предните гуми не са на вулк. или реген.
	ДА

	2.3. Изправни габаритни; стоп светлини
	ДА
	5.5. Изправен карданен механизъм
	-

	2.4. Изправни пътепоказ. аварийни светлини; индикатори на светлините
	ДА
	5.6. Цялост на гумите, дълбочина на протекторния рисунък повече от 2 мм
	ДА

	2.5. Изправни светлини за движ. назад
	ДА
	5.7. Съотв. на гумите по вид, рисунък и р-р на ос
	ДА

	2.6. Изправно осветление на рег. №
	ДА
	5.8. Хлабини в шарн. в-ки на окачв. – в норми
	ДА

	3. Спирачна уредба
	6. Допълнителни проверки

	3.1.Спирачна уредба изправна и спирачна ефективност в съответствие с нормативните изисквания
	ДА
	6.1. Изправност на изпускателната с-ма
	ДА

	4. Кормилна уредба
	
	6.2. Съст. и закрепване на горивни р-ри
	ДА

	4.1. Кормилно колело, съответстващо на марка и модел МПС
	ДА
	6.3. Изправен километропоказател
	ДА

	4.2. Изправни кормилна колона и предав. м-м
	ДА
	6.4. Изправен скоростомер
	ДА

	4.3. Изправни корм. колона и накрайници
	ДА
	6.5. Изправен звуков сигнал
	ДА

	4.4. Хлабина в м-мите в доп. граници
	ДА
	6.6. Рег. табели - съответстващи на БДС
	ДА

	4.5. Усилие при въртене на кормилното колело в допустимите норми
	ДА
	6.7.  Обезопасителни колани
	ДА

	ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ЗАБЕЛЕЖКИ: 

	СЛЕД ИЗВЪРШЕНА ДИАГНОСТИКА НА АВТОМОБИЛА СЕ УСТАНОВИ СЛЕДНОТО: НЯМА НАЛИЧИЕ НА ТЕКУЩИ ГРЕШКИ. 

	ГРЕШКИ ЗА ЧИСТЕНЕ: P2269 – ВОДА В ГОРИВОТО СЪСТОЯНИЕ; ГРЕШНА ФУНКЦИЯ; ПРЕКЪСВА
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	Технически преглед


       
	Локация
	DEKRA
	
	Лице
	KOSTADIN VAKLINOV
	
	Дата
	23.01.2019 г.




Настоящият доклад е изготвен от оторизиран служител на Декра Експерт ООД и включва визуална проверка на техническото състояние.
Като част от експертизата не е правен тест драйв и не са демонтирани части и елементи от автомобила.
Експертизата на автомобила е направена съобразно стандартите на Декра.
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