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	Обща информация за автомобила



	Регистрационен номер
	CB7118AH
	
	Марка
	DACIA
	
	Модел
	LOGAN

	Шаси
	UU14SDA4452839926
	
	Пробег (км)
	111 719 КМ.
	
	Дата на регистрация
	28.07.2015 Г.


 ща ин
	


Обил
	ПРОТОКОЛ ЗА ПРОВЕРКА НА ТЕХНИЧЕСКА ИЗПРАВНОСТ НА ППС

	1. Диагностика 
	4.6. Кормилна кутия и предавател на кормилната уредба - изправни
	ДА
	НЕ

	1.1. Наличие на текущи и записани грешки на ЕКУ-то
	ДА
	НЕ
	4.7. Няма течове на масло от корм. Кутия кормилната уредба - изправни
	ДА
	НЕ

	1.2. Изправност на електрическите вериги и системи
	ДА
	НЕ
	5. Оси, колела, гуми, окачване

	1.3. Правилна работа на отделните електрически възли и агрегати
	ДА
	НЕ
	5.1. Изправни носачи и реакт. щанги
	ДА
	НЕ

	2. Осветителна уредба
	5.2. Изправни джанти и закр. на колелата
	ДА
	НЕ

	2.1. Фарове - къси и дълги светлини -регул. цвят и интензив. на светлината 
	ДА
	НЕ
	5.3. Изправни амортисьори, ресори, пруж.
	ДА
	НЕ

	2.2.Фарове за мъгла - правилномонтирани и регулирани, светлини изправни
	ДА
	НЕ
	5.4. Предните гуми не са на вулк. или реген.
	ДА
	НЕ

	2.3. Изправни габаритни; стоп светлини
	ДА
	НЕ
	5.5. Изправен карданен механизъм
	ДА
	НЕ

	2.4. Изправни пътепоказ. аварийни светлини; индикатори на светлините
	ДА
	НЕ
	5.6. Цялост на гумите, дълбочина на протекторния рисунък повече от 2 мм
	ДА
	НЕ

	2.5. Изправни светлини за движ. назад
	ДА
	НЕ
	5.7. Съотв. на гумите по вид, рисунък и р-р на ос
	ДА
	НЕ

	2.6. Изправно осветление на рег. №
	ДА
	НЕ
	5.8. Хлабини в шарн. в-ки на окачв. – в норми
	ДА
	НЕ

	3. Спирачна уредба
	6. Допълнителни проверки

	3.1.Спирачна уредба изправна и спирачна ефективност в съответствие с нормативните изисквания
	ДА
	НЕ
	6.1. Изправност на изпускателната с-ма
	ДА
	НЕ

	4. Кормилна уредба
	ДА
	НЕ
	6.2. Съст. и закрепване на горивни р-ри
	ДА
	НЕ

	4.1. Кормилно колело, съответстващо на марка и модел МПС
	ДА
	НЕ
	6.3. Изправен километропоказател
	ДА
	НЕ

	4.2. Изправни кормилна колона и предав. м-м
	ДА
	НЕ
	6.4. Изправен скоростомер
	ДА
	НЕ

	4.3. Изправни корм. колона и накрайници
	ДА
	НЕ
	6.5. Изправен звуков сигнал
	ДА
	НЕ

	4.4. Хлабина в м-мите в доп. граници
	ДА
	НЕ
	6.6. Рег. табели - съответстващи на БДС
	ДА
	НЕ

	4.5. Усилие при въртене на кормилното колело в допустимите норми
	ДА
	НЕ
	6.7.  Обезопасителни колани
	ДА
	НЕ

	ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ЗАБЕЛЕЖКИ: СЛЕД ИЗВЪРШЕНА ДИАГНОСТИКА НА АВТОМОБИЛА СЕ УСТАНОВИ СЛЕДНОТО: НЯМА ИНДИКАЦИИ ЗА ПРОБЛЕМИ.

	МАРКУЧ КАРТЕРНИ ГАЗОВЕ – ОМАСЛЕН; PVC ТРЪБА СВЪРЗВАЩА МАРКУЧИ ОТ ИНТЕРКУЛЕР ОМАСЛЕН; ЛЕК ТЕЧ ОТ ЩУЦЕР НА ТРЪБИЧКА 

	КЪМ ТУРБО КОМПРЕСОР; ОСВЕТЛЕНИЕ НА РЕГ. № НЕ РАБОТИ.

	

	

	

	

	



	Вярното се задрасква. („да“ –няма наличие на неизправности, а „не“ има наличие на неизправности)
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	Изображения




	Технически преглед


       
	Локация
	DEKRA
	
	Лице
	KOSTADIN VAKLINOV
	
	Дата
	16.10.2019  г.




Настоящият доклад е изготвен от оторизиран служител на Декра Експерт ООД и включва визуална проверка на техническото състояние.
Като част от експертизата не е правен тест драйв и не са демонтирани части и елементи от автомобила.
Експертизата на автомобила е направена съобразно стандартите на Декра.
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